**体位垫技术参数及配置需求**

1.材质成分：不含乳胶、不含硅胶、不含增塑剂。

2.阻燃性：具有良好的阻燃性（提供第三方鉴定证明）。

3.抑菌性：不支持细菌生长。

4.材质密度：材质密度与人体健康皮肤软组织相当。

5.顺应性：产品材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够均匀分散病人体重，减少压力。

6.工作噪音状况：工作无噪音。

7.CPR实施：根据病人需要，可随时实施CPR急救。

8.导热性能：具有良好的热传导性，可充分驱散体热，避免“热点”形成，也可与变温毯组合使用。

9.X射线：X射线可以穿透防护垫，不会产生伪影，不影响X线设备的床旁操作。

10.配套设备：无需特殊配套，目前现有配套即可正常启用该设备。

11.配置数量见下页：

**体位垫配置数量**

|  |  |
| --- | --- |
| 马蹄形头圈 | 3个 |
| 圆环形头圈 | 12个 |
| 眼科专用头枕 | 15个 |
| 上臂垫，长形 | 7个 |
| 上臂垫，短形 | 2个 |
| 骨科床专用柱垫 | 1个 |
| 雪橇型支架垫 | 2套 |
| 体位固定带 | 5条 |
| 膝部护垫 | 20个 |
| 成人型号 | 11个 |