**IIH新系统应急系统配套设备采购项目需求**

# 项目名称

项目名称：IIH新系统应急系统配套设备采购项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置描述** | **数量** |
| **1** | 一二维影像式  扫码器 | 条码类别：一维码、二维码  接口类型：USB 接口类型  光源：白光或红光LED  提示方式：蜂鸣器、指示灯  扫描模式：感应模式  抗震能力：可通过1.0米自由落体测试  读码密度：一维码≥5mil，二维码≥10mil  解码种类：  —维条码∶AIM-128、Code 39、Code 93、Code128、Deutschel2、Deutsche14、EAN-8、EAN-13、Interleaved 2of5、ISB N、ITF-14、UCC/EAN-128、UPC-E、UPC-A、(Code 11、Matrix2of 5、Codebar、MSI-Plessey、RSS-Expand、In dustrial25、Standard 2-of-5、GS1-RSS14、GS1-RSSLi mited 默认关闭）等  二维条码：PDF 417、Data Matrix、QR Code、Micro QR等  保修政策：需备件先行，如故障需马上更换新设备，不接受二次维修设备 | 400 |
| **2** | 打印机 | 产品类型：[黑白激光打印机](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/s496/)  最大打印幅面：[A4](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/s978/)  最高分辨率：[1200×1200dpi](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/s4029/)  黑白打印速度：18ppm  双面打印：[手动](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/p12742/)  打印方式：激光打印  接口类型：[USB2.0](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/p7882/)  介质尺寸：A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5，DL，B5)  进纸盒容量：标配150页（普通纸）  出纸盒容量：标配100页  保修政策：全国联保，享受三包服务 | 3 |

# 详细配置参数

（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

# 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

1. **交货方式**

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

1. **安装要求**

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

1. **保修服务**

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂家保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7\*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：1小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

1. **培训**

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

# 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到供货方开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

（二）合同所有设备（产品）运至院方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且收到供货方开具相应金额正式发票后，支付至结算审核价的95%。

（三）合同所有设备（产品）的保修期满后，由院方甲方对供货方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且收到供货方开具相应金额正式发票后，向供货方支付结算审核价的5%。